**ALLEGATO C**

|  |  |
| --- | --- |
| Q.T.E. | REGIONE MARCHE Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale |
| S/N |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Q1 | LOCALIZZAZIONE |
| PROVINCIA | COMUNE |
| LOCALITA'/VIA | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO | | | | |
| |  | | --- | | SUP. ALLOGGI | | Fino a 65,00 mq | Da 65,01 a 75,00 mq | Da 75,01 a 95,00 mq | TOTALE |
| DATI METRICI |
| n. alloggi |  |  |  |  |
| Su (sup. utile) |  |  |  |  |
| Snr pertinenza alloggio (a) |  |  |  |  |
| Snr organismo abitativo (b) |  | | |  |
| Snr totale (a+b) | (Sup. mass. Ammiss. < 45% Su) | | |  |
| Sp (sup. parcheggi) | (Sup. mass. Ammiss. < 45% Su) | | |  |
| Sc (sup. complessiva) | Su + 60% (Snr tot + Sp) = | | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Q6 |  | LIMITI DI COSTO MASSIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE | | | |
| |  | | --- | | COSTO TOTALE INTERVENTO (CTN) MAX | | | | | €/mq | 1.400,00 |
| CTN AGGIORNATO (ISTAT del 14,62 %) | | | | €/mq | 1.604,68 |
| MAGGIORAZIONI DEL CTN |  | Su (media) < 65 mq | (5%) | €/mq |  |
|  | Su (media) < 75 mq | (2%) | €/mq |  |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico p = 1 (Protocollo ITACA Sintetico) | (3,5%) | €/mq |  |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico 1 > p < 2 (Protocollo ITACA Sintetico) | (7%) | €/mq |  |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico p > 2 (Protocollo ITACA Sintetico) | (10,5%) | €/mq |  |
| COSTO TOTALE INTERVENTO (CTN) MAX | | | | €/mq |  |