**ALLEGATO C**

|  |  |
| --- | --- |
| Q.T.E. | REGIONE MARCHE Servizio Governo del Territorio, Mobilità ed Infrastrutture P.F. Edilizia Privata, Edilizia Residenziale Pubblica e Sociale |
| S/N |   |

|  |  |
| --- | --- |
| Q1 |  LOCALIZZAZIONE |
| PROVINCIA | COMUNE |
| LOCALITA'/VIA |

|  |
| --- |
| Q4 DATI METRICI E PARAMETRICI DI PROGETTO |
|

|  |
| --- |
|  SUP. ALLOGGI |

 | Fino a 65,00 mq |  Da 65,01 a 75,00 mq |  Da 75,01 a 95,00 mq | TOTALE  |
| DATI METRICI |
| n. alloggi |   |   |   |   |
| Su (sup. utile) |   |   |   |   |
| Snr pertinenza alloggio (a) |   |   |   |   |
| Snr organismo abitativo (b) |   |   |
| Snr totale (a+b) | (Sup. mass. Ammiss. < 45% Su) |   |
| Sp (sup. parcheggi) | (Sup. mass. Ammiss. < 45% Su) |   |
| Sc (sup. complessiva) | Su + 60% (Snr tot + Sp) = |   |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Q6 |   |  LIMITI DI COSTO MASSIMI PER LA NUOVA COSTRUZIONE |
|

|  |
| --- |
| COSTO TOTALE INTERVENTO (CTN) MAX |

 | €/mq | 1.400,00 |
| CTN AGGIORNATO (ISTAT del 14,62 %) | €/mq | 1.604,68 |
| MAGGIORAZIONI DEL CTN |  | Su (media) < 65 mq | (5%) | €/mq |   |
|  | Su (media) < 75 mq | (2%) | €/mq |   |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico p = 1 (Protocollo ITACA Sintetico) | (3,5%) | €/mq |   |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico 1 > p < 2 (Protocollo ITACA Sintetico) | (7%) | €/mq |   |
|  | Bioedilizia/Risparmio energetico p > 2 (Protocollo ITACA Sintetico) | (10,5%) | €/mq |   |
| COSTO TOTALE INTERVENTO (CTN) MAX | €/mq |   |